SGI calibration 03/17/2008

2000 3000 4000 5000 SGI plenum pressure (Torr) 0 50 100 150 200 250 300

Injection rate (Torr l / s)

Bay C MIG Bay E MIG Bay L Slow IG